[bookmark: _Toc213818099][bookmark: _Toc208282616]Periodieke controleverslag van de installaties: NIET-INGEGRAVEN TANK (een verslag per opslagtank)

	Bedrijf 
	
	Nummer controleverslag:

	Naam:
	
	
	Expert

	Adres:
	
	
	Naam: 
	
	

	Postcode en stad:
	
	
	
	
	

	Tel.:
	Gsm: 
	
	Goedkeuringsnummer:
	
	

	E-mail:
	
	
	Datum van controle:
	
	

	Ondernemingsnummer:
	
	
	Werkuren:
	
	

	
	
	
	
	
	

	Klant
☐ Eigenaar  ☐ Gebruiker  ☐ Syndicus
	☐ Bedrijf  
☐ Privaat
	
	Opslagadres indien verschillend van klant
☐ Niet van toepassing 

	Naam: 
	
	
	Contactnaam:
	
	

	Adres: 
	
	
	Adres:
	
	

	Postcode en stad: 
	
	
	Postcode en stad: 
	
	

	Tel.: 
	Gsm:
	
	Tel.:
	Gsm:
	

	E-mail: 
	
	
	E-mail: 
	
	



Datum van de controle: …../…../…..
Datum van de vorige controle: …../…../…..	Verslag beschikbaar: JA/NEE

Identificatie van de opslagtank:

	Inhoud:
	….…………liter

	Materiaal:
	Metalen
	Synthetisch 

	Wand:
	Enkelwandig
	Dubbelwandig

	Toegankelijke[footnoteRef:1] opslagtank? [1:  Opslagtank waarvan de hele buitenoppervlakte bereikbaar is voor een visuele controle] 

	JA
	NEE

	Aanwezigheid van een permanent lekdetectiesysteem?
	JA
	NEE

	Aanwezigheid van een inkuiping?
	JA
	NEE

	Aanwezigheid van een overvulbeveiliging? 
	JA
	NEE

	1e controle van een bestaande opslagtank
	JA
	NEE



	Type van controle:
	Opmerkingen:

	Visuele controle van de buitenwand (voor de toegankelijke opslagtanks)

	

	Controle van de stabiliteit van de tank (voor de toegankelijke opslagtanks)

	

	Controle van de lekdichtheid van de koppelingen

	

	Controle van toebehoren (ontluchtingsleiding, peilsystemen,…) 

	

	Controle van de aanwezigheid van water of bezinksel in de opslagtank

	

	Controle van de binnenwand voor niet-toegankelijke metalen opslagtanks indien aanwezigheid van water of slib

	

	Controle van de overvulbeveiliging 

	

	Controle van de alarmen (in het bijzonder van het permanent lekdetectiesysteem voor de niet-toegankelijke dubbelwandige opslagtanks)

	

	Controle van de staat van de inkuiping (voor de toegankelijke opslagtanks), van de inhoud van de inkuiping en van de aanwezigheid van water en slib voor de opslagtanks in open lucht

	

	Controle van de staat van de uitwendige bescherming tegen corrosie voor opslagtanks in open lucht

	

	Controle van de eventuele aanwezigheid van verontreiniging in de omgeving van de opslagtank, het toebehoren of het vulpunt

	

	Controle van de dichtheid van de opslagtank voor de niet-toegankelijke opslagtanks

	



	Ik verklaar de door de wetgeving voorziene controles te hebben uitgevoerd.

Ik verklaar de installatie:

☐ IN OVEREENSTEMMING (Groen controleplaatje) 
☐ NIET IN OVEREENSTEMMING (Oranje controleplaatje - Zonder bodemverontreiniging) 
☐ NIET IN OVEREENSTEMMING (Rood controleplaatje - Met bodemverontreiniging)

met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 1 februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof.



	
Uiterste datum van de volgende controle: …./…./……..



	


Handtekening expert 
	                                                  Voor kennisgeving


Handtekening klant








Informatie over veiligheidselementen waarvoor een overgangsperiode[footnoteRef:2] geldt [2:  Enkel geldig voor opslagtanks die voor 27/08/2018 in dienst werden gesteld] 


	Welke soort opslagtank?
	Vervaldatum voor de 1e controle en frequentie van de volgende periodieke controles
	Vervaldatum voor de inconformiteitstelling

	Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, niet uitgerust met:
· een overvulbeveiligingssysteem
· een ontluchtingsleiding die in de openlucht uitkomt
· een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem)
	Eerste periodieke controle voor 27/08/2020 en daarna elk jaar tot 27/08/2023
	27/08/2023

	Bestaande, niet-ingegraven opslagtank, uitgerust met:
· een overvulbeveiligingssysteem
· een ontluchtingsleiding die in de openlucht uitkomt
· een inkuiping (opslagtank met enkele wand of opslagtank met dubbele wand zonder permanent lekdetectiesysteem)
	Eerste periodieke controle voor 27/08/2024 en daarna om de 5 jaar
	/




[image: ]	Versie van 22/07/2022	Pagina 1 van 2 


image1.jpg




